附件

三合堰电站S13型油浸式变压器主要技术参数

工作环境：户外式 允许最高温升：小于85℃

冷却型式：ONAN 短路阻抗百分数：小于4.5%

冷却介质： 25#绝缘油 空载损耗百分数：小于0.4%

接线组别：Y/d-11 空载损耗功率P≤1.83kW

电压调整档位:±2.5% (五档) 负载损耗功率P≤21.2kW

相 数： 3相 工作频率： 50HZ

额定电压：6300/10500 V

所有绕组: 铜芯（电气级铜材）

变压器（升压）容量: 2500kVA (全容量)